**Руководство пользователя: Logitech Superlight**

**Добро пожаловать!**

Поздравляем с покупкой мыши Logitech Superlight — одной из самых легких и высокопроизводительных игровых мышей в мире. Это краткое руководство поможет вам быстро начать работу.

**Комплектация**

* Мышь Logitech Superlight
* USB-ресивер LIGHTSPEED
* Кабель USB-C для зарядки и передачи данных
* Адаптер для удлинения ресивера
* Дополнительные тефлоновые ножки (опционально)

**Начало работы**

1. **Подключение мыши:**
   * Вставьте USB-ресивер LIGHTSPEED в USB-порт вашего компьютера.
   * Убедитесь, что мышь заряжена (подключите через кабель, если требуется).
2. **Включение:**
   * Переключите тумблер на нижней стороне мыши в положение "On".
3. **Настройка через Logitech G HUB:**
   * Скачайте и установите ПО Logitech G HUB с [официального сайта Logitech](https://www.logitech.com/).
   * Настройте кнопки, DPI и подсветку (если используется).

**Основные функции**

* **Беспроводная связь LIGHTSPEED**: Обеспечивает ультранизкую задержку и надежное соединение.
* **Сенсор HERO 25K**: Премиум-датчик с точностью до 25,600 DPI.
* **Тефлоновые ножки**: Обеспечивают плавное скольжение.

**Управление мышью**

* **Левая кнопка:** Основная кнопка действия.
* **Правая кнопка:** Вторичная кнопка действия.
* **Колесико:** Прокрутка и нажатие для дополнительного ввода.
* **Боковые кнопки:** Программируемые через G HUB.
* **Кнопка DPI (снизу):** Переключение между предустановленными уровнями DPI.

**Зарядка**

* Подключите кабель USB-C к мыши и компьютеру.
* Полная зарядка занимает около 2 часов и обеспечивает до **70 часов работы**.

**Уход и обслуживание**

* Регулярно очищайте поверхность мыши мягкой тканью.
* Не допускайте попадания влаги.
* Заменяйте тефлоновые ножки при необходимости для поддержания плавности.

**Техническая поддержка**

* Для подробных инструкций и обновлений ПО посетите Logitech Support.
* Горячая линия: **8-800-555-35-35**

**Спасибо, что выбрали Logitech Superlight! Наслаждайтесь идеальной точностью и комфортом.**